**COMPARISON OF 12.4 V and 11.73 V PERFORMANCES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NORMAL MODE** | | | | | **SLOW MODE** | | | | |
| Forward | Backward | Right | Left | Rotation (360 | Forward | Backward | Right | Left | Rotation (360 |
| 30 cm/s | 25 cm/s | 22.2 cm/s | 22.2 cm/s | 124.1/s | 10.35 cm/s | 5.61 cm/s | N/A | N/A | 75/s |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NORMAL MODE** | | | | | **SLOW MODE** | | | | |
| Forward | Backward | Right | Left | Rotation (360 | Forward | Backward | Right | Left | Rotation (360 |
| 26.8 cm/s | 25 cm/s | 21.4 cm/s | 21.5 cm/s | 112.5/s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |